|  |  |
| --- | --- |
| n | F\_SAW |
| 2 | 0.166524 |
| 4 | 0.041605 |
| 6 | 0.009775 |
| 8 | 0.003275 |
| 10 | 0.001259 |
| 12 | 5.29E-04 |
| 14 | 2.48E-04 |
| 16 | 1.16E-04 |
| 18 | 5.89E-05 |
| 20 | 2.64E-05 |
| 22 | 1.67E-05 |
| 24 | 7.50E-06 |
| 26 | 2.70E-06 |
| 28 | 2.00E-06 |
| 30 | 8.00E-07 |
| 32 | 7.00E-07 |
| 34 | 3.00E-07 |
| 36 | 2.00E-07 |
| 38 | 1.00E-07 |
| 40 | 1.00E-07 |