|  |  |
| --- | --- |
| n | F\_SAW |
| 2 | 0.156268 |
| 4 | 0.04157 |
| 6 | 0.012779 |
| 8 | 0.005568 |
| 10 | 0.002765 |
| 12 | 0.001469 |
| 14 | 8.24E-04 |
| 16 | 4.81E-04 |
| 18 | 2.89E-04 |
| 20 | 1.76E-04 |
| 22 | 1.04E-04 |
| 24 | 6.75E-05 |
| 26 | 4.31E-05 |
| 28 | 2.70E-05 |
| 30 | 1.66E-05 |
| 32 | 1.07E-05 |
| 34 | 6.10E-06 |
| 36 | 4.60E-06 |
| 38 | 3.70E-06 |
| 40 | 2.10E-06 |